

ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»

392000 г. Тамбов , переулок Защитный 3»Г» Тел (4752) 72-23-37, 72-17-19  
 **[www.truba68.ru](http://www.truba68.ru) e-mail:**  [**s-torg@mail.ru**](mailto:%20s-torg@mail.ru) 8-961-037-01-01

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**для подбора КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (на жидкость)**

**Сведения о заказчике**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | Наименование |  | | | | |
| Адрес |  | | | | |
| Контактное лицо |  | | | | |
| Телефон |  | Факс |  | E-mail |  |
| **Наименование объекта** | |  | | | | |

**Исходные данные**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система, на которую устанавливается клапан** | | | | отопление | ГВС | | вентиляция | | технология | | другое (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Тип клапана** | | | | двухходовой | | | | трехходовой | | | |
| **Количество, шт.** | | | |  | | | | | | | |
| **ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ** | | | | | | | | | | | |
| **Тип среды** | | | | вода | этиленгликоль \_\_\_\_ %  (указать концентрацию  от 1% до 65 %) | | | | пропиленгликоль \_\_\_\_ %  (указать концентрацию  от 1% до 65 %) | | |
| **Расход среды** | | | | **максимальный** | | **нормальный** | | | | **минимальный** | |
| **м3/ч** | | **т/ч** | |  | |  | | | |  | |
| **Температура на входе, оС** | | | | **максимальная** | | **нормальная** | | | | **минимальная** | |
|  | |  | | | |  | |
| **Давление на входе (изб.)** | | | | **при макс. расходе** | | **при норм. расходе** | | | | **при мин. расходе** | |
| **МПа** | **атм** | | **кгс/см2** |  | |  | | | |  | |
| **Давление на выходе (изб.)** | | | | **при макс. расходе** | | **при норм. расходе** | | | | **при мин. расходе** | |
| **МПа** | **атм** | | **кгс/см2** |  | |  | | | |  | |
| **ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА** | | | | | | | | | | | |
| **Напряжение питания** | | | | ~230 В  =24 В | | | | | | | |
| **Управляющий сигнал** | | | | 3-х позиционный  аналоговый (4-20 мА, 0/2-10 В) | | | | | | | |
| **Наличие датчика положения 4-20 мА** | | | | да  нет | | | | | | | |
| **Положение при отсутствии питания** | | | | закреплен  открыт  закрыт | | | | | | | |
| **УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ** | | | | | | | | | | | |
| **Диаметр трубопровода, мм** | | | |  | | | | | | | |
| **Температура окружающей среды, оС** | | | |  | | | | | | | |
| **Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)** | | | | да | | | | нет | | | |
| **Примечание** | | | |  | | | | | | | |